

Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČ: 25248758, DIČ: CZ25248758

###  **Příloha č. 2A**

**Technická specifikace předmětu veřejné zakázky**

**Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky**

zadávané dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen “zákon”) v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona.

Název veřejné zakázky:

**„****Pořízení 2 kusů vozidel na svoz odpadu o celkové hmotnosti do 18 tun a do 7 tun“**

**Název, značka a typ nabízeného vozidla: …………………………………………………………………………….**

Uchazeč vyplní název výrobce, značku a typ vozidla a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru nabízeného vozidla, či ponecháním, nebo vymazáním (přeškrtnutím) ANO/NE.

**Vozidlo A - podvozek:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota nabízeného stroje** |
| 1 | Celková hmotnost vozidla max 18.000 kg | ANO/NE \* |
| 2 | Počet náprav 2  | ANO/NE \* |
| 3 | Rozvor max 4 200 mm | ……..…… mm |
| 4 | Výkon motoru min. 200 kW | …………… kW |
| 5 | Pohon náprav 4 x 2 | ANO/NE \* |
| 6 | Zatížení přední nápravy min 7.000 kg | ……………. kg |
| 7 | Zatížení zadní nápravy min 11.000 kg | ……………. kg |
| 8 | Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | ANO/NE \* |
| 9 | Přední a zadní kotoučové brzdy | ANO/NE \* |
| 10 | Kabina krátká | ANO/NE \* |
| 11 | 3 sedadla v kabině | ANO/NE \* |
| 12 | Elektronické ovládání oken | ANO/NE \* |
| 13 | Elektronické ovládání zrcátek | ANO/NE \* |
| 14 | Vzduchové odpružení zadních náprav | ANO/NE \* |
| 15 | Klimatizace | ANO/NE \* |
| 16 | Rádio s Bluethoot | ANO/NE \* |
| 17 | Ocelový přední nárazník | ANO/NE \* |
| 18 | Centrální zamykání | ANO/NE \* |
| 19 | ASR | ANO/NE \* |
| 20 | Systém ABS | ANO/NE \* |
| 21 | Mlhové světlomety | ANO/NE \* |
| 22 | Emisní norma min. EURO 6 | ANO/NE \* |
| 23 | Zábrany proti podjetí | ANO/NE \* |
| 24 | Automatizovaná převodovka min. 8 stupňová | ANO/NE \* |
| 25 | Posilovač řízení | ANO/NE \* |
| 26 | Stabilizátor zadní nápravy | ANO/NE \* |
| 27 | Sedadlo řidiče odpružené | ANO/NE \* |
| 28 | Tachograf | ANO/NE \* |
| 29 | Gumové koberečky | ANO/NE \* |
| 30 | Barva zelená RAL 6024 | ANO/NE \* |

\* nehodící se škrtněte či vymažte

**Nástavba + vyklápěč:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota nabízeného stroje** |
| 1 | Nástavba z otěruvzdorné ocele | ANO/NE \* |
| 2 | Barva zelená RAL 6024 | ANO/NE \* |
| 3 | Užitečný objem nástavby min. 15 m3 | …………….. m3 |
| 4 | Objem výklopné vany minimálně 2,5 m3 | …………….. m3 |
| 5 | Vyklápěč pro nádoby 110 litrů až 1.100 litrů, včetně kulatých nádob, t. j. dle DIN norem 6629 a 840 – 1/2/3 | ANO/NE \* |
| 6 | Integrovaný systém vyklápěče – bez použiti DIN rámu, vyklápěč schován do bokorysu nástavby | ANO/NE \* |
| 7 | Pracovní tlak minimálně 25 MPa | …………..MPa |
| 8 | Drtící síla při kompakci (tlak proti vytlačnému štítu) minimálně 31 tun | ………………….tun |
| 9 | Kompresní poměr minimálně 6:1 (jde o poměr minimálního stlačení odpadu v kuka vozu (tj. lis stahne objem min. 6x a vice) | ANO/NE \* |
| 10 | Provedení vedení lopaty a kluzné desky ve výklopné vaně → vedení lopaty ani kluzné desky nebudou v kontaktu s odpadem – to znamená systém lisovacího mechanism bez pojezdových (kluzných) drah, bez rolen nebo kluzných bloků, zavěšený v horním dílu zadního víka | ANO/NE \* |
| 11 | Lisovací mechanismus v zadním výklopném dílu nástavby bez pojezdových (kluzných) drah, bez rolen nebo kluzných bloků, zavěšeny na čepech v horní části zadního víka | ANO/NE \* |
| 12 | Úprava nástavby pro svoz mokrého odpadu - zaizolování nástavby | ANO/NE \* |
| 13 | Dorazy odpadových nádob musí být na vzduchových pístech | ANO/NE \* |
| 14 | Hmotnost nástavby včetně vyklápěče max. 6 100 kg | ……………………… kg |
| 15 | Vlastní diagnostika poruch na lisovací nástavbě včetně vyklápěče | ANO/NE \* |
| 16 | Max. počet 6 mazných míst na nastavbě včetně vyklapěče, při překročeni počtu maznic vyžadujeme centralni mazání | počet………centrální mazání……… |
| 17 | Splňuje požadavky normy ČSN EN 1501- 1 | ANO/NE \* |
| 18 | Pístnice pro otvírání zadního víka nástavby (tailgate) musí být umístěn na bocích nástavby | ANO/NE \* |
| 19 | Hladké vnější provedení nástavby | ANO/NE \* |
| 20 | Kamera pro monitorování pracovního prostoru s monitorem v kabině | ANO/NE \* |

\* nehodící se škrtněte či vymažte

**Uchazeči musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění některého ze zde uvedených parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.**

*Když je požadavek zadavatele na technický parametr ANO a uchazeč uvede NE, bude nabídka pro nesplnění požadavku vyřazena.*

*Když je požadavek zadavatele na technický parametr v určitém rozmezí či hodnotě (min. či max.) a uchazeč uvede nižší či vyšší hodnotu, než je hodnota stanovená, bude nabídka vyřazena.*

Níže podepsaná osoba, oprávněný zástupce uchazeče podávající nabídku na tuto veřejnou zakázku tímto četně prohlašuje, že všechny zde uváděné údaje jsou pravdivé a že je schopen vozidlo dle uvedených specifikací a za stanovených podmínek řádně dodat.

|  |  |
| --- | --- |
| V………………… dne ………………………. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  ……………………………………………………………. |
|  |  *Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče*  |