……….

Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČ: 25248758, DIČ: CZ25248758

### **Příloha č. 2B**

**Technická specifikace předmětu veřejné zakázky**

**Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky**

zadávané dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen “zákon”) v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona.

Název veřejné zakázky:

**„****Pořízení 2 kusů vozidel na svoz odpadu o celkové hmotnosti do 18 tun a do 7 tun“**

**Název, značka a typ nabízeného vozidla: …………………………………………………………………………….**

Uchazeč vyplní název výrobce, značku a typ vozidla a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru nabízeného vozidla, či ponecháním, nebo vymazáním (přeškrtnutím) ANO/NE.

**Vozidlo B - podvozek:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota nabízeného stroje** |
| 1 | Emisní norma Euro 6 | ANO/NE \* |
| 2 | Celková hmotnost vozidla max. 7.000 kg | ANO/NE \* |
| 3 | Převodovka – řazení manuální | ANO/NE \* |
| 4 | Maximání šířka vozidla vč nástavby 1900 mm | …………… mm |
| 5 | Maximální výškavozidla vč. nástavby 2500 mm | …………… mm |
| 6 | Maximální délka vozidla vč. nástavby 5000 mm | …………… mm |
| 7 | Pohon kol 4x2 | ANO/NE \* |
| 8 | Druh paliva - NM | ANO/NE \* |
| 9 | Výkon motoru min. 110 kW | …………… kW |
| 10 | Klimatizace | ANO/NE \* |
| 11 | 3 sedadla v kabině | ANO/NE \* |
| 12 | Gumové rohože na podlaze v kabině | ANO/NE \* |
| 13 | Odpružené sedadlo řidiče | ANO/NE \* |
| 14 | El ovládané a vyhřívané zrcátka | ANO/NE \* |
| 15 | El ovládané okna | ANO/NE \* |
| 16 | Systém ABS | ANO/NE \* |
| 17 | Centrální zamykání | ANO/NE \* |
| 18 | Mlhové světlomety | ANO/NE \* |
| 19 | Zábrany proti podjetí | ANO/NE \* |
| 20 | Posilovač řízení | ANO/NE \* |
| 21 | Tachograf | ANO/NE \* |
| 22 | Barva zelená RAL 6024 | ANO/NE \* |

\* nehodící se škrtněte či vymažte

**Nástavba + vyklápěč:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota nabízeného stroje** |
| 1 | Nástavba vyrobena z vysokopevnostní oceli | ANO/NE \* |
| 2 | Síla plechu nástavby min 3 mm | ………….…. mm |
| 3 | Lisovací poměr min. 3:1 | …………….. |
| 4 | Výsyp nástavby vyklopením za vozidlo – úhel 90° | ANO/NE \* |
| 5 | Dvě pístnice na zdvih nástaby | ANO/NE \* |
| 6 | Univerzální vyklapěč na odpadové nádoby 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l | ANO/NE \* |
| 7 | Vyklapěč – nádoba pro výsyp košů v zadní části nástavby | ANO/NE \* |
| 8 | Nosnost min 2 tuny | ………….tun |
| 9 | Objem nástavby min. 4,5 m3 | ………….. m3 |
| 10 | Pracovní světlo | ANO/NE \* |
| 11 | Kamerový system na sledování prostoru za vozidlem s monitorem v kabině | ANO/NE \* |
| 12 | Držák na nářadí – lopata, koště | ANO/NE \* |
| 13 | Minimální výsypná výška 1900 mm | ………….. mm |
| 14 | Pracovní tlak min 150 bar | …………… bar |
| 15 | Možnost výsypu odpadu z nástavby z kabiny řidiče | ANO/NE \* |
| 16 | Doby cyklu výsypu kontejneru max 30 sec | ………………. sec |
| 17 | Barva zelená RAL 6024 | ANO/NE \* |

\* nehodící se škrtněte či vymažte

**Uchazeči musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění některého ze zde uvedených parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.**

*Když je požadavek zadavatele na technický parametr ANO a uchazeč uvede NE, bude nabídka pro nesplnění požadavku vyřazena.*

*Když je požadavek zadavatele na technický parametr v určitém rozmezí či hodnotě (min. či max.) a uchazeč uvede nižší či vyšší hodnotu, než je hodnota stanovená, bude nabídka vyřazena.*

Níže podepsaná osoba, oprávněný zástupce uchazeče podávající nabídku na tuto veřejnou zakázku tímto četně prohlašuje, že všechny zde uváděné údaje jsou pravdivé a že je schopen vozidlo dle uvedených specifikací a za stanovených podmínek řádně dodat.

|  |  |
| --- | --- |
| V………………… dne ………………………. |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ……………………………………………………………. |
|  | *Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče* |