Podhled :

Nad vstupní halou objektu bude zhotoven nový podhled z podhledových kazet na kovovém roštu. Podhledové kazety budou sloužit i pro zapuštění nových svítidel. Rastr pro podhledové kazety bude proveden v osové rozteči 600 x 600 mm.

Konstrukce podhledu bude zavěšena na stávající konstrukci střechy, stávající podhled zůstane zachovám.

Nový podhled bude, oproti stávajícímu podhledu, snížen o cca 625 mm – novým podhledem budou zakryty stávající rozvody vedené podél stěny nad okny.

Provedení nového podhledu se bude řídit veškerými platnými předpisy a bude provedeno v souladu s předepsaným technologickým předpisem vybraného výrobce podhledu.

Podhled nemusí mít požární odolnost ani nebude zateplen.

V Sokolově : březen 2018

Vypracoval : Ing. Jan Schrader