

Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČ: 25248758, DIČ: CZ25248758

### 

**Technická specifikace předmětu veřejné zakázky**

**Podlimitní veřejná zakázka na dodávky**

zadávané dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen “zákon”) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona.

Název veřejné zakázky:

## **“Hákový nosič výměných nástaveb o celkové technické hmotnosti do 18000 kg s pohonem 4x4, hákovou sypačovou nástavbou a radlicí”**

**Název, značka a typ nabízeného vozidla:**

Uchazeč vyplní název výrobce, značku a typ vozidla a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru nabízeného vozidla nebo doplněním ANO/NE.

**Podvozek, hnací a převodové ústrojí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota** |
| 1 | Celková technická hmotnost vozidla max. 18 000 kg | \* |
| 2 | Emisní norma min. EURO 6 | \* |
| 3 | Kategorie vozidla N3G | \* |
| 4 | Počet náprav 2 | \* |
| 5 | Pohon náprav 4 x 4 | \* |
| 6 | Rozvor max 4 500 mm | mm |
| 7 | Výkon motoru min. 360 PS | Hp |
| 8 | Zatížení přední nápravy min 9.000 kg | kg |
| 9 | Zatížení zadní nápravy min 11.500 kg | kg |
| 10 | Stabilizátor přední a zadní nápravy | \* |
| 11 | Odpružení přední nápravy listovými pružinami a tlumiči | \* |
| 12 | Odpružení zadní nápravy listovými pružinami a tlumiči | \* |
| 14 | Manuální převodovka, rozdělovací převodovka, sestup převodovky pro jízdu v terénu | \* |
| 15 | Motorová brzda | \* |
| 16 | Systém ABS a EBS | \* |
| 17 | Mlhové světlomety | \* |
| 18 | Přední ocelový nárazník | \* |
| 19 | Nátěr a ochrana rámu odolný proti posypové soli | \* |
| 20 | Zábrany proti podjetí | \* |
| 21 | Blatníky kol | \* |
| 22 | Zadní nárazník sklopný – úprava pro finišer | \* |
| 23 | Závěsné zařízení čep průměr 40 mm, celková hmotnost jízdní soupravy min. 40 tun | \* |
| 24 | Ochrana chladiče spodní | \* |

\* ANO/NE

**Kabina a příslušenství**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota** |
| 1 | Kabina denní | \* |
| 2 | Vnější sluneční clona na čelním skle | \* |
| 3 | Osvětlení zimní údržby pro použití radlice | \* |
| 4 | Majáky na kabině 2ks | \* |
| 5 | 3 sedadla v kabině | \* |
| 6 | Sedadlo řidiče vzduchové odpružené | \* |
| 7 | Sedadlo řidiče vyhřívané | \* |
| 8 | Elektronické ovládání oken | \* |
| 9 | Elektronické ovládání | \* |
| 10 | Vyhřívání zrcátek | \* |
| 11 | Klimatizace | \* |
| 12 | Rádio s Bluethoot | \* |
| 13 | Centrální zamykání | \* |
| 14 | Digitální tachograf | \* |
| 15 | Gumové koberečky | \* |
| 16 | Multifunkční volant | \* |
| 17 | Volant výškově a podélně nastavitelný | \* |
| 18 | Posilovač řízení | \* |
| 19 | 2x zásuvka v kabině řidiče 12V a 24V | \* |
| 20 | Elektronický imobilizér | \* |
| 21 | Barva oranžová dle vzorníku RAL 2011 | \* |
| 22 | 2x pracovní světlo vzadu na kabině řidiče | \* |

\* ANO/NE

**Hydraulický systém a příslušenství**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota** |
| 1 | Hydraulický okruh pohonu pro radlici, sypač, kropící lištu a cisternovou nástavbu s regulací | \* |
| 2 | Ovládání radlice a nástaveb v kabině | \* |
| 3 | Přední držák upínací desky vč. DIN upínací desky pro sněhovou radlici a kropící lištu | \* |
| 4 | Motorové PTO pro sypač a cisternovou nástavbu | \* |
| 5 | Vývody elektriky a hydrauliky pro polohování sněhové radlice a kropící lišty | \* |
| 6 | Nádrž na hydrauliku | \* |
| 7 | Vývody elektriky a hydrauliky vč. rychlospojek za kabinou pro nástavbu sypače cisternovou nástavbu | \* |

\* ANO/NE

**Hákový nosič kontejnerů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota** |
| 1 | Nosnost, kapacita nakládání 10 000 kg | \* |
| 2 | Pro kontejnery s délkou 3600 až 5200 mm | \* |
| 3 | Posuvné rameno háku (pevná výška 1570 mm) | \* |
| 4 | Ovládání nástavby z kabiny řidiče, manuální na nástavbě | \* |
| 5 | Zajištění kontejneru a nástaveb | \* |
| 6 | Kontrolka zajištění v kabině řidiče | \* |
| 7 | Ochraný protikorozní nátěr | \* |
| 8 | Záruka min.12 měsíců | \* |
| 9 | Servis do 48 hodin | \* |

\* ANO/NE

Sypač komunikací (hákové provedení)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota** |
| 1 | Objem násypky max. 5 m3 | \* |
| 2 | Vynášení posyp. materiálu 2x šnek | \* |
| 3 | Pohon od komunální hydrauliky podvozku | \* |
| 4 | Automatická regulace posypu | \* |
| 5 | Dávkování soli 5-50 g/m2 | \* |
| 6 | Dávkování inert 50-250 g/m2 | \* |
| 7 | Šířka rozhozu 2-8 m | \* |
| 8 | Montáž na hákový nosič kontejnerů | \* |
| 9 | Signalizace posypu | \* |
| 10 | Odklápěcí plachta | \* |
| 11 | Rozmetadlo zadní | \* |
| 12 | Osvětlení rozmetadla | \* |
| 13 | Osvětlení korby | \* |
| 14 | Výstražné osvětlení oranžové barvy | \* |
| 15 | Barva oranžová dle vzorníku RAL 2011 | \* |

\* ANO/NE

**Sněhová Radlice**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota** |
| 1 | Samonosná bez pojezdových kol | \* |
| 2 | Šířka max. 3200 | \* |
| 3 | Dělený břit min. tři segmenty | \* |
| 4 | Břity výměné gumové | \* |
| 5 | Břity s pohyblivými segmenty | \* |
| 6 | Přetáčení a zdvih radlice hydraulicky | \* |
| 7 | Horní ochrana proti úletu sněhu | \* |
| 8 | Boční dorazy | \* |
| 9 | Poziční osvětlení a praporky | \* |
| 10 | Opěrné nohy pro odstavení radlice | \* |
| 11 | Barva oranžová dle vzorníku RAL 2011 | \* |

\* ANO/NE

**Ostatní požadavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota** |
| 1 | Záruka na podvozek min 12 měsíců | měsíců |
| 2 | Záruka na sypač min 24 měsíců | měsíců |
| 3 | Termín dodání max. 300 dní od podpisu smlouvy | \* |
| 4 | Návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce | \* |
| 5 | Zaškolení obsluhy | \* |

\* ANO/NE

Poznámka: cisternová nástavba a kropící lišta typ. KOBIT MK-8 je již v majetku zadavatele a

není součástí veřejné zakázky.

Hydraulické a elektrické okruhy musí být kompatibilní také pro tyto již používané nástavby.

**Uchazeči musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění některého ze zde uvedených parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.**

*Když je požadavek zadavatele na technický parametr ANO a uchazeč uvede NE, bude nabídka pro nesplnění požadavku vyřazena.*

*Když je požadavek zadavatele na technický parametr v určitém rozmezí či hodnotě (min. či max.) a uchazeč uvede nižší či vyšší hodnotu, než je hodnota stanovená, bude nabídka vyřazena.*

Níže podepsaná osoba, oprávněný zástupce uchazeče podávající nabídku na tuto veřejnou zakázku tímto četně prohlašuje, že všechny zde uváděné údaje jsou pravdivé a že je schopen vozidlo dle uvedených specifikací a za stanovených podmínek řádně dodat.

|  |  |
| --- | --- |
| V dne |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ……………………………………………………………. |
|  | *Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče* |