

Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČ: 25248758, DIČ: CZ25248758

###

**Technická specifikace předmětu veřejné zakázky**

**Podlimitní veřejná zakázka na dodávky**

zadávané dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen “zákon”) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona.

Název veřejné zakázky:

## **“Hákový nosič výměných nástaveb o celkové technické hmotnosti do 18000 kg s pohonem 4x4, hákovou sypačovou nástavbou a radlicí”**

**Název, značka a typ nabízeného vozidla:**

Uchazeč vyplní název výrobce, značku a typ vozidla a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru nabízeného vozidla nebo doplněním ANO/NE.

**Podvozek, hnací a převodové ústrojí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota**  |
| 1 | Celková technická hmotnost vozidla max. 18 000 kg |  \* |
| 2 | Emisní norma min. EURO 6 |  \* |
| 3 | Kategorie vozidla N3G |  \* |
| 4 | Počet náprav 2  |  \* |
| 5 | Pohon náprav 4 x 4 |  \* |
| 6 | Rozvor max 4 500 mm |  mm |
| 7 | Výkon motoru min. 360 PS |  Hp |
| 8 | Zatížení přední nápravy min 9.000 kg |  kg |
| 9 | Zatížení zadní nápravy min 11.500 kg |  kg |
| 10 | Stabilizátor přední a zadní nápravy |  \* |
| 11 | Odpružení přední nápravy listovými pružinami a tlumiči |  \* |
| 12 | Odpružení zadní nápravy listovými pružinami a tlumiči |  \* |
| 14 | Manuální převodovka, rozdělovací převodovka, sestup převodovky pro jízdu v terénu |  \* |
| 15 | Motorová brzda |  \* |
| 16 | Systém ABS a EBS |  \* |
| 17 | Mlhové světlomety |  \* |
| 18 | Přední ocelový nárazník |  \* |
| 19 | Nátěr a ochrana rámu odolný proti posypové soli |  \* |
| 20 | Zábrany proti podjetí |  \* |
| 21 | Blatníky kol |  \* |
| 22 | Zadní nárazník sklopný – úprava pro finišer |  \* |
| 23 | Závěsné zařízení čep průměr 40 mm, celková hmotnost jízdní soupravy min. 40 tun |  \* |
| 24 | Ochrana chladiče spodní |  \* |

\* ANO/NE

**Kabina a příslušenství**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota**  |
| 1 | Kabina denní |  \* |
| 2 | Vnější sluneční clona na čelním skle |  \* |
| 3 | Osvětlení zimní údržby pro použití radlice |  \* |
| 4 | Majáky na kabině 2ks |  \* |
| 5 | 3 sedadla v kabině |  \* |
| 6 | Sedadlo řidiče vzduchové odpružené |  \* |
| 7 | Sedadlo řidiče vyhřívané |  \* |
| 8 | Elektronické ovládání oken |  \* |
| 9 | Elektronické ovládání |  \* |
| 10 | Vyhřívání zrcátek |  \* |
| 11 | Klimatizace |  \* |
| 12 | Rádio s Bluethoot |  \* |
| 13 | Centrální zamykání |  \* |
| 14 | Digitální tachograf |  \* |
| 15 | Gumové koberečky |  \* |
| 16 | Multifunkční volant |  \* |
| 17 | Volant výškově a podélně nastavitelný |  \* |
| 18 | Posilovač řízení |  \* |
| 19 | 2x zásuvka v kabině řidiče 12V a 24V |  \* |
| 20 | Elektronický imobilizér |  \* |
| 21 | Barva oranžová dle vzorníku RAL 2011 |  \* |
| 22 | 2x pracovní světlo vzadu na kabině řidiče |  \* |

\* ANO/NE

**Hydraulický systém a příslušenství**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota**  |
| 1 | Hydraulický okruh pohonu pro radlici, sypač, kropící lištu a cisternovou nástavbu s regulací |  \* |
| 2 | Ovládání radlice a nástaveb v kabině |  \* |
| 3 | Přední držák upínací desky vč. DIN upínací desky pro sněhovou radlici a kropící lištu |  \* |
| 4 | Motorové PTO pro sypač a cisternovou nástavbu |  \* |
| 5 | Vývody elektriky a hydrauliky pro polohování sněhové radlice a kropící lišty |  \* |
| 6 | Nádrž na hydrauliku |  \* |
| 7 | Vývody elektriky a hydrauliky vč. rychlospojek za kabinou pro nástavbu sypače cisternovou nástavbu |  \* |

\* ANO/NE

**Hákový nosič kontejnerů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota**  |
| 1 | Nosnost, kapacita nakládání 10 000 kg |  \* |
| 2 | Pro kontejnery s délkou 3600 až 5200 mm |  \* |
| 3 | Posuvné rameno háku (pevná výška 1570 mm) |  \* |
| 4 | Ovládání nástavby z kabiny řidiče, manuální na nástavbě |  \* |
| 5 | Zajištění kontejneru a nástaveb |  \* |
| 6 | Kontrolka zajištění v kabině řidiče |  \* |
| 7 | Ochraný protikorozní nátěr |  \* |
| 8 | Záruka min.12 měsíců |  \* |
| 9 | Servis do 48 hodin |  \* |

\* ANO/NE

Sypač komunikací (hákové provedení)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota**  |
| 1 | Objem násypky max. 5 m3 |  \* |
| 2 | Vynášení posyp. materiálu 2x šnek |  \* |
| 3 | Pohon od komunální hydrauliky podvozku |  \* |
| 4 | Automatická regulace posypu |  \* |
| 5 | Dávkování soli 5-50 g/m2 |  \* |
| 6 | Dávkování inert 50-250 g/m2 |  \* |
| 7 | Šířka rozhozu 2-8 m |  \* |
| 8 | Montáž na hákový nosič kontejnerů |  \* |
| 9 | Signalizace posypu |  \* |
| 10 | Odklápěcí plachta |  \* |
| 11 | Rozmetadlo zadní |  \* |
| 12 | Osvětlení rozmetadla |  \* |
| 13 | Osvětlení korby |  \* |
| 14 | Výstražné osvětlení oranžové barvy |  \* |
| 15 | Barva oranžová dle vzorníku RAL 2011 |  \* |

 \* ANO/NE

**Sněhová Radlice**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota**  |
| 1 | Samonosná bez pojezdových kol |  \* |
| 2 | Šířka max. 3200 |  \* |
| 3 | Dělený břit min. tři segmenty |  \* |
| 4 | Břity výměné gumové |  \* |
| 5 | Břity s pohyblivými segmenty |  \* |
| 6 | Přetáčení a zdvih radlice hydraulicky |  \* |
| 7 | Horní ochrana proti úletu sněhu |  \* |
| 8 | Boční dorazy |  \* |
| 9 | Poziční osvětlení a praporky |  \* |
| 10 | Opěrné nohy pro odstavení radlice |  \* |
| 11 | Barva oranžová dle vzorníku RAL 2011 |  \* |

 \* ANO/NE

**Ostatní požadavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota**  |
| 1 | Záruka na podvozek min 12 měsíců |  měsíců |
| 2 | Záruka na sypač min 24 měsíců |  měsíců |
| 3 | Termín dodání max. 300 dní od podpisu smlouvy |  \* |
| 4 | Návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce |  \* |
| 5 | Zaškolení obsluhy |  \* |

\* ANO/NE

Poznámka: cisternová nástavba a kropící lišta typ. KOBIT MK-8 je již v majetku zadavatele a

není součástí veřejné zakázky.

Hydraulické a elektrické okruhy musí být kompatibilní také pro tyto již používané nástavby.

**Uchazeči musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění některého ze zde uvedených parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.**

*Když je požadavek zadavatele na technický parametr ANO a uchazeč uvede NE, bude nabídka pro nesplnění požadavku vyřazena.*

*Když je požadavek zadavatele na technický parametr v určitém rozmezí či hodnotě (min. či max.) a uchazeč uvede nižší či vyšší hodnotu, než je hodnota stanovená, bude nabídka vyřazena.*

Níže podepsaná osoba, oprávněný zástupce uchazeče podávající nabídku na tuto veřejnou zakázku tímto četně prohlašuje, že všechny zde uváděné údaje jsou pravdivé a že je schopen vozidlo dle uvedených specifikací a za stanovených podmínek řádně dodat.

|  |  |
| --- | --- |
| V dne  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  ……………………………………………………………. |
|  |  *Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče*  |