

Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČ: 25248758, DIČ: CZ25248758

###

**Technická specifikace předmětu veřejné zakázky**

**Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky**

zadávané dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“) v nadlimitním řízení dle ust. § 53 zákona.

Název veřejné zakázky:

## **„ Svozové vozidlo s lisovací nástavbou. “**

**Název, značka a typ nabízeného vozidla****:**

**Název, značka a typ nabízené lisovací nástavby:**

Účastník vyplní název výrobce, značku, typ vozidla a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru \* nebo doplněním ANO/NE\*.

**Nabídka musí splňovat Nařízení vlády 173/2016 Sb., o stanovení závazných podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.**

**Podvozek, hnací a převodové ústrojí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota**  |
| 1 | Celková technická hmotnost vozidla minimálně 26 tun |  \* |
| 2 | Emisní norma min. EURO 6 |  \* |
| 3 | Kategorie vozidla N3 |  \* |
| 4 | Počet náprav 3 |  \* |
| 5 | Pohon náprav 6 x 2 |  \* |
| 6 | Třetí náprava řiditelná a zvedací |  \* |
| 7 | Výkon motoru minimálně 350 PS |  \*PS |
| 8 | Zatížení přední nápravy min 7 500 kg |  \*kg |
| 9 | Zatížení zadních náprav 2-min. 11 500 kg 3-min. 7 500 kg |  \*kg |
| 10 | Stabilizátor přední a zadní nápravy |  \* |
| 11 | Odpružení přední nápravy vzduchem |  \* |
| 12 | Odpružení zadních náprav vzduchem |  \* |
| 13 | Měření zatížení náprav |  \* |
| 14 | Automatická převodovka s hydrodynamickým měničem |  \* |
| 15 | Motorová brzda |  \* |
| 16 | Systém ABS, EBS |  \* |
| 17 | Mlhové světlomety |  \* |
| 18 | Zábrany proti podjetí |  \* |
| 19 | Blatníky kol |  \* |
| 20 | Box na nářadí |  \* |
| 21 | Ochrana chladiče spodní |  \* |
| 22 | Nezávislý pohon-výstup z motoru |  \* |
| 23 | Soudek na vodu minimálně 20 litrů |  \* |

**Kabina a příslušenství**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota**  |
| 1 | Kabina prodloužená a zvýšená, za sedadlem řidiče minimálně 600 mm k zadní stěně |  \* |
| 2 | Vnější sluneční clona na čelním skle |  \* |
| 3 | Majáky na kabině 2ks |  \* |
| 4 | Sedadla v kabině minimálně tři, jednotlivá a plnohodnotná |  \* |
| 5 | Sedadlo řidiče vzduchově odpružené |  \* |
| 6 | Sedadlo řidiče vyhřívané |  \* |
| 7 | Elektronické ovládání oken |  \* |
| 8 | Elektronické ovládání zrcátek |  \* |
| 9 | Vyhřívání zrcátek |  \* |
| 10 | Klimatizace |  \* |
| 11 | Rádio s Bluethoot |  \* |
| 12 | Centrální zamykání |  \* |
| 13 | Digitální tachograf |  \* |
| 14 | Gumové koberečky |  \* |
| 15 | Multifunkční volant |  \* |
| 16 | Volant výškově a podélně nastavitelný |  \* |
| 17 | Posilovač řízení |  \* |
| 18 | 2x zásuvka v kabině řidiče 12V a 24V |  \* |
| 19 | Elektronický imobilizér |  \* |
| 20 | Barva oranžová dle vzorníku RAL 2011 |  \* |
| 21 | Kamera s pohledem 360° s monitorem v kabině |  \* |

**Lisovací nástavba pro svoz odpadu s vyklapěčem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota**  |
| 1 | Nástavba objem minimálně 21 m³ |  \* |
| 2 | Nástavba určená pro sypání odpadu zezadu |  \* |
| 3 | Barva nástavby tělo šedá RAL 9007 zadní díl oranžová RAL 2011 |  \* |
| 4 | Vedení lopaty ani kluzné desky nebudou v kontaktu s odpadem |  \* |
| 5 | Systém lisovacího mechanismu bez pojezdových drah, bez rolen, bez kluzných bloků |  \* |
| 6 | Lisovací mechanismus zavěšený v horním dílu zadního víka |  \* |
| 7 | Provedení nástavby s hladkými boky – bombírované |  \* |
| 8 | Objem vany a násypky minimálně 2,5 m³ |  \* |
| 9 | Drtící síla při kompakci minimálně 31 tun - doložit potvrzením od výrobce nástavby |  \* |
| 10 | Pracovní talk v okruhu 25 MPa |  \* |
| 11 | Pístnice pro otevírání zadního dílu nástavby umístněné na bocích |  \* |
| 12 | Barevná kamera v zadní části s monitorem v kabině umístněným na přístrojovém panelu |  \* |
| 13 | Zadní dělený automatický, integrovaný vyklapěč pro nádoby 110, 120, 240, 1100 litrů |  \* |
| 14 | Dělený vyklapěč součástí zadního dílu bez použití mezirámu |  \* |
| 15 | U více jak pěti mazacích míst centrální mazaní |  \* |
| 16 | Zadní stupačky pro obsluhu |  \* |
| 17 | Nástavba splňující normu EN 1501-1 |  \* |
| 18 | Vyklapěč připraven pro dynamický systém vážení s evidencí |  \* |
| 19 | Řídící systém GPS s rozhraním CAN |  \* |
| 20 | CAN interface |  \* |

**Ostatní požadavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota**  |
| 1 | Záruka na podvozek min. 12 měsíců |  měsíců |
| 2 | Záruka na nástavbu min 24 měsíců |  měsíců |
| 3 | Termín dodání maximálně 210 dní od podpisu smlouvy |  \* |
| 4 | Návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce |  \* |
| 5 | Zaškolení obsluhy |  \* |

**Účastník musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění některého ze zde uvedených parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení**

**.**

*Když na požadavek zadavatele na technický parametr účastník uvede NE, bude nabídka pro nesplnění požadavku vyřazena.*

*Když je požadavek zadavatele na technický parametr v určitém rozmezí či hodnotě (min. či max.) a uchazeč uvede nižší či vyšší hodnotu, než je hodnota stanovená, bude nabídka vyřazena.*

Níže podepsaná osoba, oprávněný zástupce účastníka podávající nabídku na tuto veřejnou zakázku tímto četně prohlašuje, že všechny zde uváděné údaje jsou pravdivé a že je schopen vozidlo dle uvedených specifikací a za stanovených podmínek řádně dodat.

V dne

 …………………………………………………...

 *Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka*