Zakrytí podlah a oken

Oškrabání maleb, odstranění olejových nátěrů

Vysprávka omítek ze 30% (jádrovka i štuk)

Nové malby a olejové nátěry

Vybourání zárubní do prádelny

Zazdívka otvoru s přetažením perlinkou, vyštukováním a přemalováním

Doplnění keramického soklíku v místě zazdívky