A. Průvodní zpráva

**Akce: Výměna střešní krytiny MDK Sokolov**

Místo: ul. 5. května, č.p. 655, č. parc. 85, k.ú. Sokolov

Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Stupeň PD: DPS

Č. zakázky: 2023/046

Datum: 11/2023

Vypracovali: Ing. Kaňkovský Aleš, Bc. Karina Beránková Paré:

**A.1 Identifikační údaje**

* + 1. **A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby: **Výměna střešní krytiny MDK Sokolov**

Místo stavby: ul. 5. května, č.p. 655, č. parc. 85, k.ú. Sokolov

Stupeň PD: DPS

Účel užívání stavby: Městský dům kultury

* + 1. **A.1.2 Údaje o stavebníkovi**
    2. Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
    3. IČO: 00259586 DIČ: CZ00259586
    4. **A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

Zodpovědný projektant:

Ing. Martin Dědič

Učitelská 2225, 356 01 Sokolov

IČO: 76429911

ČKAIT č. a.: 0301508

Ing. Aleš Kaňkovský

Obětí nacismu 2103/88, Cheb 350 02

IČO: 04665465

ČKAIT č. a.: 0301576

tel: 732 956 363

e-mail: kankovsky.ales@email.cz

Vedoucí projektant a zpracovatel částí A., B., C., D. 1. 1

Ing. Aleš Kaňkovský, Bc. Karina Beránková

Zpracovatel části D. 1. 2:

Ing. Adam Koudelka

Zpracoval části D. 1. 4. 4:

Černý Strnad – elektroprojekce s.r.o.

Zpracovatel položkového rozpočtu:

Michal Kubelka

* 1. **A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavba není členěna na objekty nebo technická a technologická zařízení

Předmětem projektové dokumentace je především výměna střešní krytiny stávajícího objektu Městského domu kultury v Sokolově na adrese ul. 5. května, č.p. 655, č. parc. 85, k.ú. Sokolov a s tím související práce zahrnující zejména opravy částí krovu, dále jen jako „záměr“. Záměr bude proveden v jedné etapě. Dojde však k rozdělení stavebních prací na dílčí technologické části z důvodu ochrany objektu před povětrnostními vlivy (bude upřesněno investorem / dodavatelem stavby / autorským dozorem.

**Stavebními pracemi bude zasaženo do vybraných nosných konstrukcí krovu, které by mohly v budoucnu nepříznivým způsobem ovlivnit jeho statiku.** **Samotná výměna střešní krytiny bude prováděna postupným způsobem, dle etap, tak aby bylo zamezeno vniknutí srážek do konstrukcí.** **V průběhu prací na etapě budou konstrukce zakrývány plachtami vždy při ukončení prací, zejména pak při očekávaných srážkách.**

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

- Požadavky investora,

- Zaměření objektu a technický průzkum,

- Výpis z katastru nemovitostí,

- Studie navrhovaných stavebních úprav,

- Odborný posudek jakostního stavu dřevěných konstrukčních prvků krovových konstrukcí, Zhotovitel: SANAKO.cz,s.r.o.

- Podklad pro provádení Tondach - Rešení pro šikmé strechy, Zhotovitel: Wienerberger s.r.o., 01/2023

- Příslušné ČSN,

- Stavební zákon č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel.