

Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČ: 25248758, DIČ: CZ25248758

### **Příloha č. 2**

**Technická specifikace předmětu veřejné zakázky**

**Podlimitní veřejná zakázka na dodávky**

zadávané dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen “zákon”) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona.

Název veřejné zakázky:

## **“Nákladní vozidlo o celkové technické hmotnosti do 20000 kg s pohonem 4x4 a se sklopnou korbou”**

**Název, značka a typ nabízeného vozidla: …………………………………………………………………………….**

Uchazeč vyplní název výrobce, značku a typ vozidla a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru nabízeného vozidla, či ponecháním, nebo vymazáním (přeškrtnutím) ANO/NE.

**Podvozek, hnací a převodové ústrojí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota** |
| 1 | Celková technická hmotnost vozidla max. 20.000 kg | ANO/NE \* |
| 2 | Emisní norma min. EURO 6 | ANO/NE \* |
| 3 | Kategorie vozidla N3G | ANO/NE \* |
| 4 | Počet náprav 2 | ANO/NE \* |
| 5 | Pohon náprav 4 x 4 | ANO/NE \* |
| 6 | Rozvor max 4 200 mm | .…………. mm |
| 7 | Výkon motoru min. 390HP | .…………. Hp |
| 8 | Zatížení přední nápravy min 9.000 kg | ……………. kg |
| 9 | Zatížení zadní nápravy min 11.500 kg | ……………. kg |
| 10 | Stabilizátor přední a zadní nápravy | ANO/NE \* |
| 11 | Odpružení přední nápravy vzduchové | ANO/NE \* |
| 12 | Nezávislé zavěšení náprav | ANO/NE \* |
| 13 | Odpružení zadní nápravy kombinované → vzduch + pružiny | ANO/NE \* |
| 14 | Manuální převodovka – dvoustupňový sestup převodovky (16° + 16°) | ANO/NE \* |
| 15 | Motorová brzda | ANO/NE \* |
| 16 | Systém ABS | ANO/NE \* |
| 17 | Mlhové světlomety | ANO/NE \* |
| 18 | Osvětlení pro zimní údržbu | ANO/NE \* |
| 19 | Přední ocelový nárazník | ANO/NE \* |
| 20 | Nátěr a ochrana rámu odolný proti posypové soli | ANO/NE \* |
| 21 | Zábrany proti podjetí | ANO/NE \* |
| 22 | Blatníky kol | ANO/NE \* |
| 23 | Zadní nárazník sklopný – úprava pro finišer | ANO/NE \* |
| 24 | Závěsný čep průměr 40 mm | ANO/NE \* |
| 25 | Kryty motoru | ANO/NE \* |

\* nehodící se škrtněte či vymažte

**Kabina a příslušenství**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota** |
| 1 | Kabina krátká | ANO/NE \* |
| 2 | Vnější sluneční clona na čelním skle | ANO/NE \* |
| 3 | Osvětlení pro zimní údržbu | ANO/NE \* |
| 4 | Majáky na kabině 2ks | ANO/NE \* |
| 5 | 3 sedadla v kabině | ANO/NE \* |
| 6 | Sedadlo řidiče vzduchové odpružené a vyhřívané | ANO/NE \* |
| 7 | Elektronické ovládání oken | ANO/NE \* |
| 8 | Elektronické ovládání a vyhřívání zrcátek | ANO/NE \* |
| 9 | Klimatizace | ANO/NE \* |
| 10 | Rádio s Bluethoot | ANO/NE \* |
| 11 | Centrální zamykání | ANO/NE \* |
| 12 | Digitální tachograf | ANO/NE \* |
| 13 | Gumové koberečky | ANO/NE \* |
| 14 | Kožený volant | ANO/NE \* |
| 15 | Posilovač řízení | ANO/NE \* |
| 16 | Nezávislé topení | ANO/NE \* |
| 17 | Zadní kamera vč. obrazovky v kabině řidiče | ANO/NE \* |
| 18 | Barva zelená dle RAL vzorníku | ANO/NE \* |

\* nehodící se škrtněte či vymažte

**Hydraulický systém a příslušenství**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota** |
| 1 | Hydraulický okruh pro radlici | ANO/NE \* |
| 2 | Ovládání radlice v kabině | ANO/NE \* |
| 3 | Přední držák upínací desky vč. DIN upínací desky pro sněhovou radlici | ANO/NE \* |
| 4 | Motorové PTO pro sypač | ANO/NE \* |
| 5 | PTO od převodovky pro S3 | ANO/NE \* |
| 6 | Hydroagregát vč. vývodů elektriky a hydrauliky pro polohování sněhové radlice | ANO/NE \* |
| 7 | Chladič hydrauliky | ANO/NE \* |
| 8 | Nádrž na hydrauliku min 150 l | ANO/NE \* |
| 9 | Vývody elektriky a hydrauliky vč. rychlospojek za kabinou pro nástavbu sypače | ANO/NE \* |
| 10 | Samoregulační komunální čerpadlo pro pohon sypače | ANO/NE \* |

\* nehodící se škrtněte či vymažte

**Sklápěcí korba**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota** |
| 1 | Třístranná sklápěcí korba | ANO/NE \* |
| 2 | Pomocný rám uzpůsobený pro odstavné nohy | ANO/NE \* |
| 3 | Odstavné nohy | ANO/NE \* |
| 4 | Ovládání korby z kabiny řidiče | ANO/NE \* |
| 5 | Délka min 4000 mm | .…………. mm |
| 6 | Šířka max 2600 mm | .…………. mm |
| 7 | Výška bočnic 600 mm | .…………. mm |
| 8 | Užitný objem min. 6 m3 | .…………. m3 |
| 9 | Vysokopevnostní rám | ANO/NE \* |
| 10 | Podlaha plech 5 mm | ANO/NE \* |
| 11 | Otěruvzdorné provedení podlahy | ANO/NE \* |
| 12 | Sklopné bočnice – levá a pravá strana kombinované otevírání | ANO/NE \* |
| 13 | Zadní odsypka | ANO/NE \* |
| 14 | Žáruvzdorná plachla s rolovacím systémem pro převoz asfaltových směsí | ANO/NE \* |
| 15 | Schránka na nářadí | ANO/NE \* |
| 16 | Barva zelená dle RAL vzorníku | ANO/NE \* |

\* nehodící se škrtněte či vymažte

**Ostatní požadavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pč** | **Požadovaná hodnota parametru** | **Hodnota** |
| 1 | Záruka na podvozek a sklopnou korbu min 12 měsíců | .…………. měsíců |
| 2 | Záruka na hnací trakt min 24 měsíců | .…………. měsíců |
| 3 | Termín dodání max. 120 dní od podpisu smlouvy | ANO/NE \* |
| 4 | Návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce | ANO/NE \* |
| 5 | Zaškolení obsluhy | ANO/NE \* |

\* nehodící se škrtněte či vymažte

**Uchazeči musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění některého ze zde uvedených parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.**

*Když je požadavek zadavatele na technický parametr ANO a uchazeč uvede NE, bude nabídka pro nesplnění požadavku vyřazena.*

*Když je požadavek zadavatele na technický parametr v určitém rozmezí či hodnotě (min. či max.) a uchazeč uvede nižší či vyšší hodnotu, než je hodnota stanovená, bude nabídka vyřazena.*

Níže podepsaná osoba, oprávněný zástupce uchazeče podávající nabídku na tuto veřejnou zakázku tímto četně prohlašuje, že všechny zde uváděné údaje jsou pravdivé a že je schopen vozidlo dle uvedených specifikací a za stanovených podmínek řádně dodat.

|  |  |
| --- | --- |
| V………………… dne ………………………. |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ……………………………………………………………. |
|  | *Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče* |